**PRZEDMIAR**

 **Kosmaczewo gm. Zawidz - droga gminna nr 370071 W**

**Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem**

**1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**

KNR 2-01

0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie

równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą

m 903.03 m 903.030

**RAZEM 903.030**

**2 45233222-1 roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni**

KNR 2-31

0605-06

 Przepusty rurowe- rury PEHD o śr. 40 cm m

12 m 12.000

**RAZEM 12.000**

KNR 2-31

0605-03

. Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ściank.

2 ściank. 2.000

**RAZEM 2.000**

KNNR 6

0101-02

. Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości

jezdni wraz z wywozem urobku poza teren budowy w miejsce wskazane

przez Inwestora

m2 903.03\*3.9+2\*0.75\*25+4\*2\*1\*0.5+19.85+15.833 m2 3599.000

**RAZEM 3599.000**

KNNR 6

0113-02

 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na powierzchni jezdni

m2 poz.4 m2 3599.000

**RAZEM 3599.000**

KNNR 6

1005-07

6. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

903.03\*3.6+2\*0.75\*25+4\*2\*1.43\*0.5+15.532+12.34 m2 3322.000

**RAZEM 3322.000**

KNNR 6

0309-01

 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3

cm (warstwa wiążąca)

m2 poz.6 m2 3322.000

**RAZEM 3322.000**

KNNR 6

1005-07

 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

903.03\*3.5+2\*0.75\*25+4\*2\*1\*0.5+15.555+12.34 m2 3230.000

**RAZEM 3230.000**

KNNR 6

0309-01

 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3

cm (warstwa ścieralna)

m2 poz.8 m2 3230.000

**RAZEM 3230.000**

**3 45233222-1 Zjazdy i pobocza**

KNNR 6

0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej powierzchni

zjazdów wraz z wywozem urobku poza teren budowy w miejsce

wskazane przez Inwestora

m2 13\*2.5+6 m2 38.500

**RAZEM 38.500**

1.

KNNR 6

0113-02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na powierzchni

zjazdów

m2

38.5 m2 38.500

**RAZEM 38.500**

KNNR 6

1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

5\*2.5+6 m2 18.500

**RAZEM 18.500**

 **13. .**

KNNR 6

0309-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3

cm (warstwa wiążąca)

m2 18.5 m2 18.500

**RAZEM 18.500**

 **14.**

KNNR 6

1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

18.5 m2 18.500

**RAZEM 18.500**

 15**.**

KNNR 6

0309-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3

cm (warstwa ścieralna)

m2 18.5 m2 18.500

**RAZEM 18.500**

 **16.**

KNNR 6

0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej powierzchni

umocnionego pobocza

Krotność = 0.75

m2 904\*2\*0.75-14\*5 m2 1286.000

**RAZEM 1286.000**

 **17.**

KNNR 6

0113-06

Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

1286 m2 1286.000

**RAZEM 1286.000**

 **Wójt Gminy**

 **Dariusz Franczak**