**OFERENCI WSZYSCY**

**Odpowiedzi na pytania oferentów:**

1. Czy Zamawiający dopuści pojazd z rozstawem osi wynoszącym 4100mm?

**Uzasadnienie**: proponowany rozstaw osi jest nieznacznie mniejszy od wymaganego przez Zamawiającego. Zmiana ta w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność pojazdu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z rozstawem osi wynoszącym 4100mm.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z manualną skrzynią biegów 6+1?

**Uzasadnienie**: przedmiotem dostawy jest uterenowiony pojazd z napędem 4x4. Wynika z tego, iż samochód użytkowany będzie między innymi w trudnym terenie, w którym zdecydowanie lepiej sprawdza się manualna skrzynia biegów.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z manualną skrzynią biegów 6+1.

3. Czy Zamawiający dopuści pojazd z silnikiem o mocy 286 KM?

**Uzasadnienie:** większa moc silnika w pojeździe powoduje większe zużycie paliwa. Zamawiający tym samym naraża się na wyższe koszty eksploatacji samochodu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza pojazdu o mocy silnika 286 KM.

4. Czy Zamawiający dopuści, by moment obrotowy wynosił 1050 Nm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, by moment obrotowy wynosił 1050Nm.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z żądana wysokością maksymalną, jednak z wpisem na świadectwie dopuszczenia wynoszącym 3286 mm?

**Uzasadnienie:** powyższe wynika z faktu, iż w trakcie badań mierzony jest najwyższy możliwy punkt pojazdu, którym jest drabina dwuprzęsłowa. W przypadku jej braku, wysokość pojazdu jest niższa.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z wpisem dotyczącym wysokości na świadectwie dopuszczenia wynoszącym 3286 mm

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z mechanicznym zawieszeniem kabiny?

**Uzasadnienie**: Zawieszenie mechaniczne jest stosowane przez większość producentów podwozi. Jest ono równie komfortowe dla załogi oraz mniej awaryjne, a w razie usterki koszty naprawy są zdecydowanie niższe niż w przypadku zawieszenia pneumatycznego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojazdu z mechanicznym zawieszeniem kabiny.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z zbiornikiem paliwa o pojemności 150l?

**Uzasadnienie:** Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zbiornik o pojemności 150l zapewnia przejazd min. 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z zbiornikiem paliwa o pojemności 150 l.

8. Czy Zamawiający dopuści, by zbiornik AdBlue umieszczony był w zabudowie?

**Uzasadnienie:** Umieszczenie zbiornika w zabudowie nie ograniczy w sposób znaczący pojemności skrytki. Ergonomia i funkcjonalność rozmieszczenia sprzętu zostaną zachowane.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza by zbiornik AdBlue umieszczony był w zabudowie.

9. Czy Zamawiający dopuści by prześwit pod osiami wynosił 329/304 mm? Prześwit ten tylko pod jedną osią jest nieznacznie mniejszy od wymaganego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza by prześwit pod osiami wynosił 329/304.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z hamulcami tarczowymi?

**Uzasadnienie:** ze względu na dużą siłę hamowania, hamulce tarczowe znacznie lepiej sprawdzają się w pojazdach uprzywilejowanych, gdzie niejednokrotnie kierowca musi działać szybko. Ponadto cechuje je lekkość i bardzo duża wydajność oraz niska podatność na usterki.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z hamulcami tarczowymi.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z podłogą skrytek wykonaną z aluminium z minimalnym progiem i skutecznym systemem odwodnienia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie samochodu z podłogą skrytek wykonaną z aluminium z minimalnym progiem i skutecznym systemem odwodnienia

12. Czy Zamawiający dopuści, by drabina wejścia na dach nie była nachylona pod kątem w stosunku do ściany tylnej zabudowy?

**Uzasadnienie:** stosowana w pojazdach naszej firmy drabina wejścia na dach zaprojektowana została w sposób ergonomiczny, jak najbardziej ułatwiający Użytkownikowi bezpieczne wejście na dach, bez stosowania nachylenia względem zabudowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza by drabina wejścia na dach nie była nachylona pod kątem w stosunku do ściany tylnej zabudowy.

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z autopompą o wydajności 429 dm3/min. przy ciśnieniu 4 MPa?

**Uzasadnienie:** wskazana wydajność autopompy przy wysokim ciśnieniu jest nieznacznie niższa od wymaganej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z autopompą o wydajności 429 dm3/min przy ciśnieniu 4 MPa.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z działkiem wodno-pianowym, które jest montowane na stałe bez systemu hydraulicznego podnoszenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z działkiem wodno-pianowym, które jest montowane na stałe bez systemu hydraulicznego podnoszenia.

15. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z autopompą umieszczoną w ogrzewanym przedziale skutecznie zabezpieczonym przed zamarzaniem jednak bez dodatkowego systemu kanałów grzewczych?

**Uzasadnienie:** kanały grzewcze stosowane tylko i wyłącznie w pompach firmy Ruberg, której właścicielem jest Wawrzaszek ISS.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza dostarczenie pojazdu z autopompą umieszczoną w ogrzewanym przedziale skutecznie zabezpieczonym przed zamarzaniem jednak bez dodatkowego systemu kanałów grzewczych

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z liną wyciągarki o długości 28m?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z liną wyciągarki o długości 28 m.

*Prezes OSP Zawidz*

*Krzysztof Nowicki*