

 Iława, dnia. 07.10.2022 r.

**Wyjaśnienie**

**Dotyczy:** **pisma ze strony REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.**

 **odnośnie ogłoszonego postępowania przetargowego z dnia 29.09.2022 r. na realizację zamówienia pn… „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Majkach Małych” z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

W oparciu o treść powyższego pisma wyjaśniam co następuje odnośnie:

Rurociągi ciśnieniowe należy położyć poniżej strefy przemarzania i w taki sposób, aby ze sobą nie kolidowały.

Długości rurociągów zostały przedstawione na rys. nr PZT-2

Armatura rurociągów zewnętrznych została przedstawiona na rys. SAN-3, SAN-4 i PZT-2.

 Projektant: